Дизайн на Обустройство общественной территории «Рыночная площадь» 3 этапа в пос. Калевала.

1. Установка лотков ливневой канализации с заглублением в землю.

2. площадка под рыночную площадь 25\*40 имеет грунтовое покрытие. покрыть данную площадку асфальтом.

3. иметься деревянная опора 9,5 метров. Предусмотреть установку 2 (двух) светодиодных фонарей.

4. Установка декоративного ограждения = 35 п.м.

5. предусмотреть укладку тротуарной плитки. 65 п.м. ширина 1,3 .

